TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU

[

**Sözleşme başlığı :** ÇINAR ANAOKULUNA ALINACAK MAL ALIMI

1. Genel Tanım : 10000 OKUL PROJESİ DONATIMI
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **B** | **C** |
| **Sıra No** | **İhtiyac** | **Teknik Özellikler** | **Miktar** |
| **1** | İÇ MEKAN BOYA | 5 adet 20 kğ slikonlu boya  5 adet 20 kğ tavan boyası  4 adet 20 kğ astar boya  3 adet 20 kğ yağlı boya  2 adet 15 lt senretik tiner  2 adet 20 kğ izalasyon astarı | 100 kğ  100 kğ  80 kğ  60 kğ  30 kğ  40 kğ |
| **2** | LAMİNANT PARKE DÖŞEMESİ | SÜPÜRGELİKLER VE CİVİLER DAHİL 1. SINIF | 90 m2 |

1**-** 90 m2metrekare parke alımı yapılacaktır.

2- 1.sınıf AC 3TSE EN standartlarına uygun olacaktır.

3- 8mm. Kalınlığında yüzeyi overlok kaplama (boya değil) olacaktır.

4- Dört tarafı kilitli sistem olacaktır.

5- Kapı eşiğine gelen kısım alüminyum profil olacaktır.

6- Laminant altına şilte döşenecektir.

7- Süpürgelik kısımları, mevcut süpürgeliğe uyumlu malzeme ve renkte olacaktır.

8- Laminant renk seçimi numune üzerinden yapılacaktır.

9- Montajı ve işçiliği yüklenici firmaya ait olacaktır.

10- 90 m2 süpürgelik döşenecektir.

11- Boyalar TSE 1. Kalite silinebilir olacak

12-Boya işçilik yükleniciye aitir.

13-Teklifler elden teslim edilecektir.

14-En az 2 yıl garantili olacaktır.

…./…./2022 Dilber MIZRAK

Teklif Tarihi Okul Müdürü

FİRMA-KAŞE-İMZA